**附件一：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **技术要求** | | | |
| **品目：** | **普通妇检床** | **响应** | **偏离** |
| 1.1 | 规格：≥1260mm（长）×530mm（宽）×780mm（高） |  |  |
| 1.2 | 床架采用≥1.2mm厚不锈钢板，具备抗腐性能力 |  |  |
| 1.3 | 床垫采用高密度海绵垫，外层为人造防水皮革，磨损抗老化，可使用消毒液或紫外线消毒 |  |  |
| 1.4 | 床面为不锈钢材质，分为二段，背板、臀板，背板采角度可进行调节0°～45° |  |  |
| 1.5 | 腿托架高度可调 |  |  |
| 1.6 | 污水漏斗为不锈钢材质，具备抗腐抗锈能力 |  |  |
| 2 | 配置要求（每张）： |  |  |
| 2.1 | 腿托×1副 |  |  |
| 2.2 | 不锈钢污水漏斗×1个 |  |  |
| 2.3 | 污水桶×1个 |  |  |
| 2.4 | 两梯式脚踏凳×1个 |  |  |
| 2.5 | 辅助照明灯×1个 |  |  |
| 2.6 | 输液架×2个（输液架孔左右各1个） |  |  |
| **商务要求** | | | |
| **品目：** | **普通妇检床** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应 商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |