**附件一：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **技术要求** | | | |
| **品目：** | **妇科检查灯** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 灯头带有聚光镜、防护玻璃、调光旋钮； |  |  |
| 2 | 灯杠使用优质不锈钢管材制作； |  |  |
| 3 | 光斑大、光斑处于无温升，冷光源； |  |  |
| 4 | 灯亮度高、无频闪，亮度无极可调； |  |  |
| 5 | 灯发光效率高、显色性能好，节能环保； |  |  |
| 6 | 电压：AC-220V-50HZ； |  |  |
| 7 | 光源（LED灯珠）9V/9W×1只； |  |  |
| 8 | 色温：≥5000K；光通量：≥700LM； |  |  |
| 9 | 脚踏式开关。 |  |  |
| **商务要求** | | | |
| **品目：** | **妇科检查灯** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |