**附件一：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **技术要求** | | 响应 | 偏离 |
| **品目：** | **高速离心机** |  |  |
| 1 | 微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。 |  |  |
| 2 | 触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。 |  |  |
| 3 | 液晶屏显示，人性化界面，操作简单便捷。 |  |  |
| 4 | 实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。 |  |  |
| 5 | 配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。 |  |  |
| 6 | 采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合GMP 认证。 |  |  |
| 7 | 容量：1.5ml且≧24孔。 |  |  |
| 8 | 转速 ：≧13200r/min |  |  |
| **商务要求** | |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |