**附件一：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **技术要求** | 响应 | 偏离 |
| **品目：** | **全自动酶标仪** |  |  |
| 1 | 波长范围：340-750nm 或更宽。 |  |  |
| 2 | 吸光度范围：0.000-4.000Abs 及以上。 |  |  |
| 3 | 准确性：±1％（0-2.0Abs）或更高精度。 |  |  |
| 4 | 总精密度：CV<0.2％或≤0.001Abs。 |  |  |
| 5 | 读板速度：5-8 秒 / 板或更快。 |  |  |
| 6 | 滤光片：可配置多个滤光片，如 405、450、492、630nm 等，且可另选其他波长滤光片，滤光片半带宽较窄。 |  |  |
| 7 | 振荡功能：线性振荡，有多种速度可选。 |  |  |
| 8 | 数据存储：可储存至少 32 个程序，能存储大量测量结果。 |  |  |
| 9 | 连接接口：具有 USB、串行、并行等接口。 |  |  |
| **商务要求** |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |