**附件一：**

|  |
| --- |
| **技术要求** |
| **品目：** | **电动摆据** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 电机类型：无刷电机、全封闭、高输出。 |  |  |
| 2 | 转速：≥15000转／分 |  |  |
| 3 | 主机温升：≤25℃ |  |  |
| 4 | 噪音：≤75db |  |  |
| 5 | 主机重量：≤800克 |  |  |
| 6 | 输出功率：≥150W |  |  |
| 7 | 工作模式：无级变速 |  |  |
| 8 | 消毒模式：整机高温高压≤155℃（电池除外） |  |  |
| 9 | 充电器：充电器电源电压AC100-240V/50-60HZ  |  |  |
| 10 | 电池：高性能锂离子电池 |  |  |
| 11 | 特点：电动工具采用人体工程学设计，表面硬质氧化持久如新。整机防水全封闭设计，无刷电机，产品高温高压灭菌，使用更安全可靠稳定。 |  |  |
| 12 | 每单位设备配置清单： |  |  |
| 12.1 | 主机1台 |  |  |
| 12.2 | 电池2组 |  |  |
| 12.3 | 锯片4片 |  |  |
| 12.4 | 快速脉充电器1只 |  |  |
| 12.5 | 隔离通道1只 |  |  |
| 12.6 | 说明书1份 |  |  |
| 12.7 | 合格证、验收单、产品维修卡1份 |  |  |
| 12.8 | 外包装箱1只 |  |  |
| **商务要求** |
| **品目：** | **电动摆据** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |