**附件一：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **技术要求** | | 响应 | 偏离 |
| **品目：** | **全自动自身免疫检测仪** |  |  |
| 1 | 检测方法：全自动化学发光免疫分析仪 |  |  |
| 2 | 检测速度：单模块≥900 测试/小时 |  |  |
| 3 | 试剂位：单模块试剂位≥32个 |  |  |
| 4 | 样本位：单模块样本位≥200 |  |  |
| 5 | 孵育位：单模块孵育位≥180 |  |  |
| 6 | 耗占比要求：配套耗材及试剂占项目收费比不得超过30%。 |  |  |
| 7 | 产品报价相同时，以第6项参数更优中选 |  |  |
| **商务要求** | |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，设备使用原厂试剂期间提供原厂整机质保并提供该设备所需质控品和校准品。由此产生的所有费用由中选供应商承担。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |