**附件一：**

|  |
| --- |
| **技术要求** |
| **品目：** | **病理切片及蜡块存储密集柜** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 适合储存间的摆放要求。储存蜡块数量≥9万个，玻片数量≥12万张。 |  |  |
| 2 | 装配组合，立柱模组堆叠式，底部为轨道传动； |  |  |
| 3 | 柜体钢板厚度≥0.8mm，为优质冷轧钢板； |  |  |
| 4 | 抽屉有防直接抽拔限位和挡位功能；有标签卡； |  |  |
| 5 | 所有钣金件，加工后打磨毛刺，无裂缝、无伤痕； |  |  |
| 6 | 具有良好的防倒、防尘、防鼠、防潮、防锈等功能； |  |  |
| 7 | 每组柜子另配一个带滚轮的支架，以便移动；滚轮可锁定； |  |  |
| 8 | 储存柜后期可适配密集柜功能； |  |  |
| 9 | 另配备晾片柜一组。 |  |  |
| **商务要求** |
|  |  | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |