**附件一：**

|  |
| --- |
| **技术要求** |
| **品目：** | **病历夹车(80格)配病例夹90本** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 尺寸：≥长750\*宽410\*高1100（mm） |  |  |
| 2 | ABS塑钢一体成型顶板 |  |  |
| 3 | 带安全锁，有效保障病历安全 |  |  |
| 4 | 双排80个病历夹存放位，能满足常规需要 |  |  |
| 5 | 防撞车身设计 |  |  |
| 6 | ≥4英寸塑钢脚轮，推动灵活，万向插入式 |  |  |
| 7 | 车内带有两个小抽屉 |  |  |
| 8 | 需配置配套加厚塑料病历夹90个（蓝色80个，粉色10个） |  |  |
| **商务要求** |
| **品目：** | **病历夹车(80格)配病例夹90本** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |