**附件一：江西中医药大学附属医院****抢救车（小型）采购议价**

**参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **要求** | **响应** | **偏离** |
| **品目：** | **抢救车（小型）** |  |  |
| 1 | 尺寸：长760\*宽480\*高940(mm)±10mm |  |  |
| 2 | ABS塑钢一体成型顶板，凹面设计，防止物品滑落 |  |  |
| 3 | 中控锁设计，保障管理权限和药品安全带 CPR板 |  |  |
| 4 | 可旋转除颤仪托架，最大可承重 ≥10kg防撞保护 |  |  |
| 5 | 车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动≥5米电源线 |  |  |
| 6 | 车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面，内空：附抽面，五层抽屉均提供分隔板，可自由分隔 |  |  |
| 7 | 车体底部：≥4英寸塑钢脚轮，推动灵活，万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能 |  |  |
| 8 | 配置：隐藏式伸缩副工作台1个、档案盒1个、伸缩输液架1只ABS双污物桶分色1套、除颤板1个、隐藏式伸缩氧气瓶支架1个、电源线1条、插线板1个（3个五孔）、托盘1个（含安全带，用来固定除颤仪） |  |  |
| 9 | 每台抢救车配备茶色抢救药盒（1）61mm\*83mm\*50mm 每台抢救车配2个；（2）83\*79\*20mm 每台抢救车配14个 |  |  |
| 10 | 每台抢救车配备500个扎带锁 |  |  |
| **商务要求** | | | |
| **品目：** | **抢救车（小型）** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |