**附件一：**

|  |
| --- |
| **技术要求** |
| **品目：** | **洗胃机** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 具有压力反馈控制系统，强力换向防堵结构 |  |  |
| 2 | 具有压力、液量双重安全保护 |  |  |
| 3 | 本机采用微电脑控制，全中文液晶显示 |  |  |
| 4 | 洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液 |  |  |
| 5 | 具有平衡功能 |  |  |
| 6 | 清零：可对洗胃次数进行清零 |  |  |
| 7 | 复位：可恢复至初始状态 |  |  |
| 8 | 停止：按此键停机 |  |  |
| 9 | 具有压力显示功能 |  |  |
| 10 | 采用无油蠕动泵为动力 |  |  |
| 11 | 进、出液量：150ml～450ml之间 |  |  |
| 12 | 清洗液的流量 ：≥2000mL/min |  |  |
| 13 | 限定压力：在47kPa～67kPa范围中 |  |  |
| 14 | 工作噪声：≤65dB（A） |  |  |
| 15 | 输入功率：≤100VA |  |  |
| **商务要求** |
|  |  | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |