**附件一：江西中医药大学附属医院病不锈钢病人推车采购议价**

**参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **要求** | **响应** | **偏离** |
| **品目：** | **不锈钢病人推车** |  |  |
| **1** | 规格：长1950×宽600×高780(mm) ±10mm |  |  |
| **2** | 主体采用≥Φ32和Φ25 304不锈钢管加工而成，管壁厚度均达到实际厚度≥1.2mm，保证整体的坚固性 |  |  |
| **3** | 大轮采用φ≥550mm摩托车真空胎铝合金轮。前轮采用两个≥150MM包罩静音轮，宁静耐磨、转向灵活、防缠绕、适用于各种不同路况 |  |  |
| **4** | 担架车床面采用≥1.2mm 304不锈钢板折弯而成，平整，透气 |  |  |
| **5** | 两侧护栏上下翻动的关键部分弹簧，采用不锈钢专用弹簧，不生锈，能持久的保持弹性 |  |  |
| **6** | 紧急情况下，担架车面可与车体分离，护栏可折放 |  |  |
| **7** | 床面上有对角输液架插孔，为医护人员对病者进行急救提供方便 |  |  |
| **8** | 配置不锈钢升降输液架，ABS紧固系统，内镶铜丝套，收放自如 |  |  |
| **9** | 车体下面有一个不锈钢置物架 |  |  |
| **10** | 具备防水无缝PVC床垫 |  |  |
|  | **商务要求** |  |  |
| **品目：** | **不锈钢病人推车** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |