**附件一：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **技术要求** | | 响应 | 偏离 |
| **品目：** | **微量移液器** |  |  |
| 1 | 单道移液器； |  |  |
| 2 | 连续可调：1-10ųL、5-50ųL、20-200ųL、100-1000ųL； |  |  |
| 3 | 功能描述：用于水性溶液的微量、准确称取移液； |  |  |
| 4 | 用途描述：实验加样、样本稀释、配制试剂； |  |  |
| 5 | 配置要求：坚固耐用，耐高温抗腐蚀抗紫外线，移液杆可360°旋转，可卸下高温灭菌； |  |  |
| 6 | 取液范围广，可任意设定体积，精度高，误差系数小，数字视窗清晰且量程设定一目了然； |  |  |
| 7 | 符合人体工程学的外型设计，推杆灵活，使用方便，减少手部疲劳； |  |  |
| 8 | 具有ISO或CE认证； |  |  |
| 9 | 用户可在实验室方便快捷地进行校准和维修； |  |  |
| 10 | 供应商负责提供定期校准服务； |  |  |
| 11 | 配置清单：1-10ųL一把、5-50ųL一把、20-200ųL一把、100-1000ųL一把； |  |  |
| **商务要求** | |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少3年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |