**附件一：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **技术要求** | 响应 | 偏离 |
| **品目：** | **洗板机** |  |  |
| 1 | 适用各型微孔板：平底板、V型底板、U型底板、圆型底板（96孔和48孔均可）； |  |  |
| 2 | 清洗液残留量：每孔<0.7ul； |  |  |
| 3 | 96孔间加液误差：CV<1.5%； |  |  |
| 4 | 清洗头：8通道和12通道 |  |  |
| 5 | 清洗次数：0-99次可调； |  |  |
| 6 | 清洗条数：通过键盘1-12排可快速选中并指示； |  |  |
| 7 | 清洗方式：板式或条式； |  |  |
| 8 | 清洗液加入量：50-950ul/每孔，间隔50ul可调； |  |  |
| 9 | 注液通道：3个（洗液2种可扩展至4种，蒸馏水或清洁液1种） |  |  |
| 10 | 洗板模式：3种，浸泡、振动或振泡 |  |  |
| 11 | 模式时间：0-999秒可调（秒、时、分可选择）； |  |  |
| 12 | 吸液时间：0.1-9.9 秒可调，间隔0.1秒； |  |  |
| 13 | 冲洗管路时间：0-240秒可调，避免管路堵塞； |  |  |
| 14 | 自动蒸馏水冲洗间隔：0-20块板； |  |  |
| 15 | 清洗针位置：五种（水平、左边、中心、右边、触底）可调节； |  |  |
| **商务要求** | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |