**附件一：**

|  |
| --- |
| **技术要求** |
| **品目：** | **立式高压灭菌器** | 响应 | 偏离 |
| 1 | 容积范围：80-100L； |  |  |
| 2 | 灭菌温度范围：105-138℃，可调； |  |  |
| 3 | 压力范围：0.14-0.28MPa； |  |  |
| 4 | 灭菌时间设定：1-999分钟，数字式可编程； |  |  |
| 5 | 加热方式：电加热，功率≥3.5kW； |  |  |
| 6 | 腔室材质：304 不锈钢。 |  |  |
| 7 | 显示界面：四位数码显示屏 |  |  |
| 8 | 程序存储：≥10组预设灭菌程序（如器械、液体、培养基等）； |  |  |
| 9 | 数据记录：内置数据存储 |  |  |
| 10 | 安全锁：电动联锁装置，压力未归零时无法开门。 |  |  |
| 11 | 具有超温/超压自动断电保护； |  |  |
| 12 | 具有防干烧保护； |  |  |
| 13 | 具有漏电保护； |  |  |
| 14 | 具有压力安全阀及双重过压保护； |  |  |
| 15 | 具有门密封性自动检测。 |  |  |
| 16 | 符合YY 1007-2010《立式压力蒸汽灭菌器》行业标准 |  |  |
| 17 | 制造商可定期对设备的温度、压力等进行验证，具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证） |  |  |
| **商务要求** |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |