**附件一：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **技术要求** | 响应 | 偏离 |
| **品目：** | **扫描抢** |  |  |
| 1 | 像素 :≥ 640x480 pixel/1280x800 pixel |  |  |
| 2 | 输入电压 : 有线版5VDC±0.5V |  |  |
| 3 | 工作功耗 : ≥1.5W(300 mA@5V |  |  |
| 4 | 工作温度 : -20℃―60℃ |  |  |
| 5 | 湿度 : 0-95%相对湿度,不结露 |  |  |
| 6 | 照明 : 红色雾化光源 |  |  |
| 7 | 照移动容差 : 最高 2.5m/s针对处于最佳焦点的UPC 13mil码 |  |  |
| 8 | 符号对比度 : 最小对比度20%倾斜,偏转:旋转360°，倾斜±65°，偏转±65° |  |  |
| 9 | 识读景深: Code39 (5mil) 2.5-7cm,Code39(13mil) 2-16cm,QR(20mil 2-16cm |  |  |
| 10 | 识读精度：4mil一维/8mil 二维 |  |  |
| **商务要求** |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少3年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |