**附件一：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **技术要求** | 响应 | 偏离 |
| **品目：** | **微量移液器** |  |  |
| 1 | 单道可调移液器（进口）； |  |  |
| 2 | 连续可调：1-10ųL、5-50ųL（或10-100ųL）、20-200ųL、100-1000ųL； |  |  |
| 3 | 配置要求：采用PerfectPiston系统高科技材质，耐高温抗腐蚀，可整支高温高压和紫外线灭菌，操作更安全； |  |  |
| 4 | 用途描述：实验加样、样本稀释、配制试剂； |  |  |
| 5 | 四位数字放大体积显示，可精确设置移液体积； |  |  |
| 6 | 符合人体工程学设计，弯钩状指靠使移液器轻松挂在手上，方便移液间隙休息； |  |  |
| 7 | 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； |  |  |
| 8 | 下半支可徒手拆卸，便于清洁保养； |  |  |
| 9 | 符合国际ISO8655标准； |  |  |
| 10 | 标配校准保养工具，便于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修。 |  |  |
| 11 | 项目总配置清单：一：4套各包含（1-10ųL 1支、5-50ųL（或10-100ųL）1支 、20-200ųL：1支 ）二：1套包含20-200ųL1支；100-1000ųL：2支三：1套包含100-1000ųL：3支 |  |  |
| **商务要求** |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少3年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |