**附件一：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **技术要求** | 响应 | 偏离 |
| **品目：** | **全自动荧光免疫定量分析仪** |  |  |
| 1 | 方法学：干式免疫荧光法 |  |  |
| 2 | 检测项目：可开展中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 |  |  |
| 3 | 功能：具备急诊插入功能和独立急诊位；支持原始管上样，自动摇匀、开盖 |  |  |
| 4 | 加样方式：Tip头加样，无污染，连续批量进样，不间断 |  |  |
| 5 | 样本类型：血清/血浆、全血、末梢血、尿液 |  |  |
| 6 | 出结果时间：5-15min出结果；最快能达5min |  |  |
| 7 | 检测速度：≥150测试/小时 |  |  |
| 8 | 定标：RFID卡定标，定标参数直接录入磁卡中，自动读取参数信息用于测试，用户无需其他操作 |  |  |
| 9 | 稳定性：仪器1小时内测量同一浓度的质控卡电压变化应不超过±10% |  |  |
| 10 | 线性：在0-15000 mV量程内仪器线性要求r≥0.95 |  |  |
| 11 | 耗占比要求：配套耗材及试剂占项目收费比不得超过30%。 |  |  |
| 12 | 产品报价相同时，以第11项耗占比更低者中选 |  |  |
| **商务要求** |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，设备使用期间提供原厂维修保养服务，由此产生相关费用均包含在本项目报价内，并提供该设备所需质控品和校准品。由此产生的所有费用由中选供应商承担。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |