**附件一：**

|  |
| --- |
| **技术要求** |
| **品 目：** |  **医用抢救车** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 尺寸：长度≥750mm,宽度≥530mm，高≥1000mm |  |  |
| **2** | **功能** |  |  |
| 2.1 | 整体组合拼装式。主要由台面板、底板、柜体、写字板、抽屉盒、药盒、文件盒、垃圾箱、针头处理器、立柱嵌角、立柱、抽屉盒框、抽屉、抽屉板、围栏、输液杆、内复台面板等组成 |  |  |
| 2.2 | 急救车后配有氧气瓶支架、急救板、输液架和电源插座，便于紧急情况下使用 |  |  |
| 2.3 | 急救车配有透明文件盒和两个带盖方型垃圾桶，日常使用更便利 |  |  |
| 2.4 | 四个5寸豪华万向轮结构，对角带刹，可灵活把握车的方向,操作轻松方便,整体造型简洁，稳固、安全、美观 |  |  |
| **3** | **材质工艺** |  |  |
| 3.1 | 台面板、底板、柜体、写字板、抽屉盒、药盒、文件盒、垃圾箱、针头处理器、立柱嵌角为优质原料ABS塑料材料注塑成型；立柱、抽屉盒框为高强铝合金材料一次成型；抽屉、抽屉板为优质冷轧板折压成型；围栏、输液杆、内复台面板为不锈钢材质成型 |  |  |
| 3.2 | 整体采用ABS原料，拒绝回收料和其他工程塑料材质。（提供制造商购买ABS原料发票扫描件佐证） |  |  |
| 3.3 | 透明文件盒一个，两个方型带垃圾桶，急救板一件，氧气瓶架一个及不锈钢输液杆一套 |  |  |
| **商务要求** |
|  |  | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总 ；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |