**附件一：**

|  |
| --- |
| **技术要求** |
| **品 目：** | **治疗车** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 尺寸：长度≥665mm,宽度≥500mm，高≥800mm |  |  |
| **2** | **功能** |  |  |
| 2.1 | 顶板为优质ABS材质一次注塑成形，无缝隙，易清洁，不变形，稳定可靠；顶板装有不锈钢圆管带围栏 |  |  |
| 2.2 | 顶板下安装有两个抽屉，采用静音导轨，抽拉轻松灵活，在日常护理治疗时可放置药品等医用品；治疗车带有一个不锈钢圆管弯型桶架，可放置8寸塑胶污物桶，桶架可自行调节高度；下层板三面不锈钢圆管围栏 |  |  |
| 2.3 | 整车采用酸洗后双重磷化电泳底漆+静电抗菌粉体涂装，标准涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色（提供盐酸购买备案凭证佐证酸洗工艺） |  |  |
| **3** | **材质工艺** |  |  |
| 3.1 | 柜身采用≥1.0mm优质冷轧板折弯成型；抽屉及柜门采用≥0.8mm优质冷轧板折弯成型；立柱采用φ25X1.0mm不锈钢圆管 |  |  |
| 3.2 | 配4寸(φ100脚轮)静音豪华脚轮，四轮带刹车，独立刹车，其特点是刹车稳定性更好，脚轮全部刹车后，保证在各方向均可制动,脚轮为聚氨脂材料不掉色，耐磨擦，制动性能好，稳定性强；脚轮：采用插杆式脚轮设计，插杆采用合金碳钢淬火热处理工艺，插杆表面硬度≥65HRC，脚轮连接件采用合金钢板冲压工艺，连接件材质成分里面的铬、镍含量不低于 5%，防锈效果优秀，硬度≥65HRC |  |  |
| **商务要求** |
|  |  | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总 ；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |