**附件一：**

|  |
| --- |
| **技术要求** |
| **品 目：** |  **双向多普勒血流探测仪**  | **响应** | **偏离** |
| **1** | **血流探测功能参数** |  |  |
| 1.1 | 双向血流检测：能清晰区分正向与反向血流，准确显示血流方向，为临床诊断提供精准信息 |  |  |
| 1.2 | 血管检测类型：可针对动脉、静脉血管进行全面检测，满足不同血管疾病诊断需求 |  |  |
| 1.3 | 血流频谱分析：具备高精度频谱分析能力，可测量血流速度（测量误差≤±5%）、方向、性质，提供收缩期峰值流速、舒张末期流速、平均流速等参数。可显示搏动指数、阻力指数、S/D 比等参数 |  |  |
| 2 | 声音输出：内置扬声器，输出功率≥200mW，可清晰听到血流声音 |  |  |
| **商务要求** |
|  |  | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总 ；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |