**附件一：**

|  |
| --- |
| **技术要求** |
| **品 目一：** | **移动式排烟机（单头）** | **响应** | **偏离** |
|  | 产品功率:≥100W（单头） |  |  |
|  | 净化方式:内循环净化 |  |  |
|  | 噪音:≤50DB |  |  |
|  | 吸烟管:≤1.5M 铝合金/1.4M竹节管 |  |  |
|  | 产品尺寸:≥430\*420\*240MM |  |  |
|  | 额定电压:220V/50HZ |  |  |
|  | 净化流量:160-320M3/H |  |  |
|  | 滤芯层数:4层 |  |  |
|  | 第一层黑色的可水洗过滤棉要求配置30个； |  |  |
|  | 第二层初效过滤棉要求配置25个； |  |  |
|  | 第三层中效过滤芯要求配置4个； |  |  |
|  | 第四层高效过滤芯要求配置2个。 |  |  |
|  | 进风口:75±1口径 |  |  |
|  | 吸烟罩:≥640\*440MM |  |  |
|  | 产品重量:16-20KG |  |  |
| **品 目二：** | **移动式排烟机（双头）** |  |  |
|  | 产品功率:≥200W（双头） |  |  |
|  | 净化方式:内循环净化 |  |  |
|  | 噪音:≤50DB |  |  |
|  | 吸烟管:≤1.5M 铝合金/1.4M竹节管 |  |  |
|  | 产品尺寸:≥430\*420\*240MM |  |  |
|  | 额定电压:220V/50HZ |  |  |
|  | 净化流量:160-320M3/H |  |  |
|  | 滤芯层数:4层 |  |  |
|  | 第一层黑色的可水洗过滤棉要求配置30个； |  |  |
|  | 第二层初效过滤棉要求配置25个； |  |  |
|  | 第三层中效过滤芯要求配置4个； |  |  |
|  | 第四层高效过滤芯要求配置2个。 |  |  |
|  | 进风口:75±1口径 |  |  |
|  | 吸烟罩:≥640\*440MM |  |  |
|  | 产品重量:16-20KG |  |  |
| **商务要求** |
|  |  | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |