**附件一：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **技术要求** | | | |
| **品 目：** | **阅片灯** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 1.1规格：双联，观片尺寸：710×428（毫米）（±10mm）； |  |  |
|  | 1.2主要技术指标符合国家最新颁布YY/T0610-2007行业标准； |  |  |
|  | 1.3光源采用贴片式LED，寿命大于10万小时，每联LED数量不少于378颗，LED光源布局方式为点阵直射式； |  |  |
|  | 1.4色温＞9000K； |  |  |
|  | 1.5最高亮度≥4500cd/m2； |  |  |
|  | 1.6均匀性>90％； |  |  |
|  | 1.7调光方式采用微动开关的数码调光方式； |  |  |
|  | 1.8LED电路板采用整块铝基板，散热优异，从而保证LED寿命更长； |  |  |
|  | 1.9点亮方式每联可独立点亮和独立调光，整体点亮时，每联之间无阴影。带胶片感应即插片点亮、扯片熄灭； |  |  |
| 2 | 1.10电源安装方式内置电源，关掉开关即断开整个设备的电源； |  |  |
|  | 1.11夹片结构照片夹光滑无毛刺，夹片牢固且插取方便灵活，有适宜的弹性（不掉片），不得划伤照片； |  |  |
|  | 1.12厚度≤46mm |  |  |
|  | 1.13边框采用铝合金材质； |  |  |
|  | 1.14电源110V-240V/50HZ（宽电压）； |  |  |
|  | 1.15每联功率≤30W； |  |  |
|  | 1.16生产企业通过了ISO9001认证。 |  |  |
| **商务要求** | | | |
|  |  | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |