**附件一：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **技术要求** | | | |
| **品目：** | **恒温箱** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 电源电压:AC220V50HZ |  |  |
| 2 | 控温范围:RT+10~300℃ |  |  |
| 3 | 恒温波动度:±1.0℃ |  |  |
| 4 | 温度分辨率:0.1℃ |  |  |
| 5 | 温度均匀度:土3%(测试点为100℃) |  |  |
| 6 | 输入功率≥2000W |  |  |
| 7 | 容积≥136L |  |  |
| 8 | 内胆尺寸(mm)W\*D\*H≥550\*450\*550 |  |  |
| 9 | 外形尺寸(mm)W\*D\*H≥840\*580\*730 |  |  |
| 10 | 载物托架(标配)≥2块 |  |  |
| 11 | 定时范围:0~9999min |  |  |
| **商务要求** | | | |
| **品目：** | **恒温箱** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |