|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术要求 | 响应 | 偏离 |
| **品目：** | **眼底照相机** |   |   |
| 一 | 技术参数 |  |  |
| 1 |  拍摄方式具备：全自动拍摄，个性化手动拍摄 |   |   |
| 2 |  拍摄角度包含：45°/30°或（数码变焦） |   |   |
| 3 |  工作距离：≥34.8mm（眼底照相） |   |   |
| 4 | 拍摄瞳孔直径：最小拍摄瞳孔≤3.3mm |   |   |
| 5 |  小瞳孔模式：有 |   |   |
| 6 |  拍摄模式：眼底彩照、外眼照相、立体照相 |   |   |
| 7 | 成像系统：非受快门速度影响单反相机，非外挂式相机 |   |   |
| 8 | 内固视标：至少具备中心及周边9方位固视标 |  |  |
| 9 |  固视标显示方式可个性化调整：位置、常亮或闪烁、闪烁速度、亮度、形状点阵式固视标，含9方位周边固视标 |  |  |
| 10 |  数据存储：USB、数据库系统、DICOM直连、连接AI系统 |  |  |
| 11 | 电压：220V |   |   |
| 12 | 输入功率：150VA |  |  |
| 13 |  频率：50Hz |   |   |
| 14 | 尺寸：≤272-383(W)\*464-660(D)\*512-700(H) mm |  |  |
| 15 |  重量：≤18kg |   |   |
| 16 |  免费提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接并承担所有对接所需费用。 |   |   |
| 二、 | 提供参询机型详细配置清单 |   |   |
| 三、 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |   |   |
| 四、 | 整机保修5年，终生享受免费软件升级和24小时全天候随叫随到售后服务。 |  |  |