**附件一：江西中医药大学附属医院智能脉诊仪采购询价**

**参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| **品目：** | 智能脉诊仪 |  |  |
| 1 | 采用模拟真人搭脉的方式，采集“寸、关、尺”三部位脉象信息 |  |  |
| 2 | 具备脉象信息采集、处理、解读功能，实时测量和计算脉位、脉率、脉力、脉流利度、脉紧张度、脉均匀度等信息 |  |  |
| 3 | 能实时出具报告，报告能至少能反映以上数据，依据数据给出体质识别、健康评估、经络分析、饮食建议等专业意见 |  |  |
| 4 | 具备患者就诊人群及脉象分布图展示，具备折线图、条形图等数据展示，图片、数据、表格可导出 |  |  |
| 5 | 设备重量＜5kg |  |  |
| 6 | 配备平板、工作站、打印机 |  |  |
| 二、 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| 三、 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| 四、 | 整机原厂质保≥五年 |  |  |