附件一：
	技术要求

	品目：
	精密分析天平
	响应
	偏离

	1
	量程≥ 220 g
	
	

	2
	精度：0.1 mg (万分之一克)
	
	

	3
	重复性（标准偏差）≤ 0.1 mg；线性误差
≤ ± 0.2 mg；稳定时间≤ 3 秒。
	
	

	4
	必须具备全自动内部校准功能（开机或温度变化时一键自动完成）。不接受纯手动外校或需砝码的半自动校准。
	
	

	5
	全透明玻璃防风罩，三面移门或升降设计，操作方便，密封性好。
	
	

	6
	秤盘材质不锈钢材质，耐腐蚀，易于清洁。
	
	

	7
	大型背光液晶显示屏，可同时清晰显示称量结果、单位、状态信息等
	
	

	8
	[bookmark: _GoBack]具备克（g）、毫克（mg）、克拉（ct）、盎司（oz）等多种单位，并可自由切换。
	
	

	9
	必须提供中华人民共和国《计量器具型式批准证书》（CPA标志）。
	
	

	商务要求

	
	
	
响应
	
偏离

	1
	自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。
	
	

	2
	所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
	
	



