附件一：江西中医药大学附属医院中医经络检测仪市场调研参数要求
	序号
	参数要求
	所投产品实际参数
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK2]
	中医经络检测仪
	
	
	

	1
	检测电压：DC7.8V±0.2V（RMS）。
	
	
	

	2
	检测仪检测值：0~192.75单位。
	
	
	

	3
	检测电流：检测电流应≤0.5mA（RMS）
	
	
	

	4
	检测精度：≤80±2单位。
	
	
	

	5
	稳定性：78~82单位以内。
	
	
	

	6
	重复性：检测值重复平均相对偏差不大于±1%。
	
	
	

	7
	阻抗检测的准确性：设备测量的阻抗范围为100Ω~100kΩ，显示值与实际值的误差应≤10%。
	
	
	

	8
	接触器的有效面积≥300mm²
	
	
	

	9
	检测方式：双模式，可采用笔型和掌型两种采集方式。出具报告无需连接外网。
	
	
	

	10
	经络穴位检测过程具有智能跳过模式，如遇某个穴位数据采集异常，自动跳过该穴位，待其余穴位采集完毕，再重新对异常穴位进行数据采集。
	
	
	

	11
	掌型采集器至少具备4个圆形采集环和24个经络穴位采集条
	
	
	

	12
	设备具备可升降操作平台，由台车一体化组成，配置万向轮。
	
	
	

	13
	操作台显示屏≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080
	
	
	

	14
	具备中医健康问诊选择功能，至少包含不低于32种头面部健康选择，18种身体情况选择，12种胸腹情况选择，27种大小便情况选择，11种饮食偏好以及每日饮水情况等选择。
	
	
	

	15
	支持查看报告列表，可根据时间、姓名、手机号等查询患者报告。
	
	
	

	16
	检测报告至少需包含手部/足部经络数据图、经络平衡值和经络健康值打分、异常经络与其他经络关联影响分析。
	
	
	

	17
	便携功能，需要另外配置一套体积小、重量轻、方便携带的经络检测便携套装。
	
	
	

	18
	支持身份证读卡器录入数据
	
	
	

	19
	具有二维码电子报告分享功能
	
	
	

	20
	中医经络检测仪配置
	
	
	

	
	a) 中医经络检测仪主机1套
	
	
	

	
	b) 可移动升降推车1台
	
	
	

	
	c) 经络检测笔1只
	
	
	

	
	d) 经络采集球型接触器1只
	
	
	

	
	e) 掌型接触器 1套
	
	
	

	
	f) 身份证读卡器 1台
	
	
	

	
	g) 电源适配器（含网电源线）1个
	
	
	

	
	h) 便携式经络检测套装1套
	
	
	

	
	i) 自动正反打印激光打印机 1台
	
	
	

	 二、
	提供参询机型详细配置清单
	
	
	

	 三、
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。
	
	
	

	 四、
	整机原厂质保≥五年
	
	
	



