附件一：
	技术要求

	品目：
	2-8℃医用冷藏柜
	响应
	偏离

	1
	有效容积≥800升，款式：立式，开门方式：两门对开玻璃门. 微电脑控制，数码显示箱内温度，显示精度0.1℃。
	
	

	2
	箱内温度恒定控制在2℃～8℃以内（须提供加盖制造商公章的产品注册证扫描件佐证）。
	
	

	3
	[bookmark: _GoBack]多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警。
	
	

	4
	多重保护功能：开机延时、停机间隔等。
	
	

	5
	内部强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定。
	
	

	6
	安全门锁设计，防止随意开启。
	
	

	7
	宽电压带设计，适用电源环境广。
	
	

	8
	产品具有医疗器械注册证（注册证上具有所投产品的具体型号）且提供能通过国家药品监督管理局官方网站查询的注册证上所投产品具体型号的截图（截图加盖制造商公章原件备查）。
	
	

	商务要求

	
	
	
响应
	
偏离

	1
	自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。
	
	

	2
	所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
	
	



