附件一：江西中医药大学附属医院治疗车（小型）及配套设备采购议价
参数要求
	序号
	要求
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK2]品目一：
	治疗车（小型）
	
	

	1
	尺寸：长450*宽500*高900（mm)±10mm
	
	

	2
	主体采用304不锈钢板材焊接而成，配备有两个托盘，以及4个污物桶
	
	

	3
	结构简单适用、轻便灵活、承载重量≥35kg
	
	

	4
	带手消架
	
	

	品目二：
	病历夹车
	
	

	1
	尺寸：≥长750*宽410*高1100（mm）
	
	

	2
	ABS塑钢一体成型顶板
	
	

	3
	带安全锁，有效保障病历安全
	
	

	4
	双排80个病历夹存放位，能满足常规需要
	
	

	5
	防撞车身设计
	
	

	6
	≥4英寸塑钢脚轮，推动灵活，万向插入式
	
	

	7
	车内带有两个小抽屉
	
	

	8
	需配置配套加厚塑料病历夹90个（蓝色80个，粉色10个）
	
	

	品目三：
	抢救车（小型）
	
	

	1
	尺寸：长760*宽480*高940(mm)±10mm
	
	

	2
	ABS塑钢一体成型顶板，凹面设计，防止物品滑落
	
	

	3
	中控锁设计，保障管理权限和药品安全，带CPR板
	
	

	4
	可旋转除颤仪托架，最大可承重 ≥10kg防撞保护
	
	

	5
	车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动≥5米电源线
	
	

	6
	车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面，内空：附抽面，五层抽屉均提供分隔板，可自由分隔
	
	

	7
	车体底部：≥4英寸塑钢脚轮，推动灵活，万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能
	
	

	8
	配置：隐藏式伸缩副工作台1个、档案盒1个、伸缩输液架1只ABS双污物桶分色1套、除颤板1个、隐藏式伸缩氧气瓶支架1个、电源线1条、插线板1个（3个五孔）、托盘1个（含安全带，用来固定除颤仪）
	
	

	9
	每台抢救车配备茶色抢救药盒（1）61mm*83mm*50mm 每台抢救车配2个；（2）83*79*20mm 每台抢救车配14个
	
	

	品目四：
	不锈钢平板拖车
	
	

	1
	材质：304不锈钢
	
	

	2
	车轮大，车轮尺寸≥8cm
	
	

	3
	车板规格：长×宽≥900×600mm
	
	

	4
	最大承重：≥300kg
	
	

	5
	功能要求：用于短距离运输箱组和货物
	
	

	
	商务要求
	
	

	
	
	
响应
	
偏离

	1
	自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。
	
	

	2
	[bookmark: _GoBack]产品必须在签订合同后15日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
	
	



