	序号
	项目名称
	产品名称
	产品参数
	产品包装单位（包括但不限于人份、测试）

	1
	加样针清洗维护液
	加样针清洗维护液
	1. 适用于全自动血液流变测试仪。
2. PH值要求：5.0-7.0。
3. 电导率要求：14.0-17.0ms/cm。
4. 规格要求：1L/4L。
5. 质控品的重复性要求：批内重复性≤3%，批间重复性≤5%。
6. 在Is¹~10s¹任一切变率下所测得的质控物的粘度值与 150s¹~200s¹任一切变率下测得粘度值的差别在2倍以上。
	4L/瓶

	2
	毛细管清洗维护液
	毛细管清洗维护液
	1.适用于全自动血液流变测试仪。
2.PH值要求：12.0-13.0。
3.电导率要求：6.0-7.5ms/cm。
4.规格要求：1L/4L。
5.质控品的重复性要求：批内重复性≤3%，批间重复性≤5%。
6.在Is¹~10s¹任一切变率下所测得的质控物的粘度值与 150s¹~200s¹任一切变率下测得粘度值的差别在2倍以上。
	4L/瓶

	3
	血流变清洗液
	血流变清洗液
	1.适用于全自动血液流变测试仪。
2.PH值要求：5.0-7.0。
3.电导率要求：4.0-7.5ms/cm。
4.规格要求：1L/4L。
5.质控品的重复性要求：批内重复性≤3%，批间重复性≤5%。
6.在Is¹~10s¹任一切变率下所测得的质控物的粘度值与 150s¹~200s¹任一切变率下测得粘度值的差别在2倍以上。
	4L/瓶



