附件一：
	序号
	参数要求
	所投产品实际参数
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK2]品目1：
	全自动快速组织脱水机设备参数
	
	
	

	1
	1.搅拌式工作，具有间断和连续搅拌方式；
	
	
	

	2
	2.有自动电磁搅拌功能：
	
	
	

	3
	3.全自动设备，脱水、浸蜡、废液排除等均为全自动处理，不需要人工操作；
	
	
	

	4
	4.处理1-2 mm 厚度组织，全流程≤60 分钟；处理2-3mm厚度组织，全流程≤100分钟；
	
	
	

	5
	5.能实时显示运行状态；
	
	
	

	6
	6.一次性可装≥80个标本脱水盒；可连续和分批加载病理标本。
	
	
	

	7
	7.标本缸工作时间至少0-120分钟范围可调；
	
	
	

	8
	8.标本缸温度设定至少20-80℃范围可调；
	
	
	

	9
	9.试剂自动加载换液、废液壶满载时自动警报提醒；
	
	
	

	10
	10.快脱后的标本能满足后续免疫组化和分子病理检测要求；
	
	
	

	11
	11.环保快速组织处理试剂，且配套试剂实际成本需小于30%。
	
	
	

	品目2：
	全自动快速组织脱水机试剂耗材参数
	
	
	

	1
	适配全自动快速组织脱水机
	
	
	

	2
	常温保存
	
	
	

	3
	环保试剂，不含丙酮等有毒有害物质
	
	
	

	4
	处理流程简单，2-5个步骤内可以完成整个流程，以满足快速脱水的需求
	
	
	

	5
	能充分保留组织的抗原性，不影响组织后续做免疫组化、特殊染色及分子检测等检查结果
	
	
	

	6
	能保证中小标本及宫内膜等碎组织标本的脱水效果
	
	
	

	7
	[bookmark: _GoBack]除主试剂外，其余配套试剂须足量配备，由此产生相关费用均包含在本项目报价内
	
	
	

	二、
	提供参询机型及配套耗材详细配置清单
	
	
	

	三、
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份
	
	
	

	四、
	设备使用期间提供原厂维修保养服务，并提供该设备所需质控品和校准品，由此产生相关费用均包含在本项目报价内。
	
	
	



