品目名称：等离子手术电极（刀头）

使用科室：耳鼻咽喉科

技术要求：

1、用途：能与本院西湖院区邦士等离子主机等离子主机(邦士ARS600)匹配使用
2、性能指标：

	耗材名称
	耗材规格
	耗材适用范围
	耗材参数

	等离子手术电极（刀头）1
	咽喉手术刀头
	喉部、咽部病变如喉癌等。
	应用于咽、喉手术，能实现消融、凝固、止血功能，外刀杆直径：≥3.5mm，≤4mm，长度≥280mm，具有圆孔防堵塞设计。

	等离子手术电极（刀头）2
	扁腺手术刀头
	扁桃体、腺样体手术
	应用于扁桃体、腺样体手术，同时实现消融、凝固、止血、切割功能，直径大于等于≥5.5mm，≤6.5mm，刀杆长度≥140mm,≤150mm 。

	等离子手术电极（刀头）3
	鼻科手术刀头
	鼻窦、鼻颅底手术
	应用于鼻科手术，电极具有等离子射频消融功能，同时实现消融、凝固、止血、切割功能，直径≥4.5mm，≤5mm，刀杆长度≥140mm,≤150mm，至少90%绝缘层覆盖刀头，减少损伤。

	等离子手术电极（刀头）4
	耳科手术刀头
	耳内镜手术
	应用于经耳道内竟水下操作灌流术式等，角度包含45度的皮瓣刀，圆环内外径范围:≥0.6mm、≤1.4mm。


3.需要提供样品实物现场证明。
