附件一：
	技术要求

	品目：
	手术辅助照明灯
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK1]1
	应用范围：适用于医院的耳鼻喉科，泌尿科，妇产科以及手术室辅助照明。
	
	

	2
	电源：220V±22V,50HZ±1HZ。
	
	

	3
	环境温度：10℃～30℃。
	
	

	4
	相对湿度：≤80%。
	
	

	5
	输入功率：20VA。
	
	

	6
	光源：LED灯珠。
	
	

	7
	灯光照度≥10000LUX（距灯泡一米处）。
	
	

	8
	可手动调节亮度。
	
	

	9
	色温3000～6700K。
	
	

	10
	显色指数：85≤Ra≤100。
	
	

	11
	 温升≤10℃。
	
	

	12
	灯头前后，左右调节≥75°。
	
	

	13
	升降距离≥550mm。
	
	

	14
	升降臂绕固定座旋转≥320°。
	
	

	15
	脚踏开关安装在底座上。
	
	

	16
	[bookmark: _GoBack]属于医疗器械Ⅰ类，有备案。
	
	

	商务要求

	
	
	响应
	偏离

	1
	自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。
	
	

	2
	所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
	
	



