附件一：
	技术要求

	品目：
	头戴式检查灯
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK1]1
	光源: LED。
	
	

	2
	冷暖双光。
	
	

	3
	Ra≥92。
	
	

	4
	光斑4～16mm，无极调焦。
	
	

	5
	照度:20cm处≥50000lux。
	
	

	6
	光源寿命＞50000h。
	
	

	7
	机身：≤280g轻量化。
	
	

	8
	头围52～62cm。
	
	

	9
	[bookmark: _GoBack]灯头上下≥60°，左右≥30°可调。
	
	

	10
	≥5档亮度供电。
	
	

	11
	≥1600mAh锂电，TyPe-C充电。
	
	

	12
	满电高亮≥4.5h，常规≥8-12h。
	
	

	13
	配件:充电线、收纳盒备用软垫、遮光棉套。
	
	

	商务要求

	
	
	响应
	偏离

	1
	自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。
	
	

	2
	所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
	
	



