附件一：
	技术要求

	品目：
	头戴式检查灯
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK1]1
	尺寸（长*宽*高）：650*450*900mm（±20mm)。
	
	

	2
	规格：上下两层结构、单排双抽、三面围栏，配有两个垃圾桶。
	
	

	3
	材质：SUS304不锈钢。
	
	

	4
	主材规格：板材厚度≥1.0mm。
	
	

	5
	[bookmark: _GoBack]配置：单排双抽，抽屉采用静音自吸导轨；带利器盒支架，支架为可旋转式；配有两个垃圾桶；配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确。
	
	

	商务要求

	
	
	响应
	偏离

	1
	自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。
	
	

	2
	所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
	
	



