采购需求
一、更换数量
	规格
	配套40L气瓶用
	配套10L气瓶用
	配套7L气瓶用
	配套5L气瓶用
	合计

	数量（个）
	353
	77
	6
	4
	440

	[bookmark: _GoBack]备注：最终更换数量以实际更换数量为准



二、响应偏离表

响应偏离表
	技术要求

	
	
	响应
	偏离

	1
	公称通径：φ4mm
	
	

	2
	公称工作压力：≤35MPa
	
	

	3
	适用介质：氧气
	
	

	4
	适用温度：-40℃-60℃
	
	

	5
	制造标准满足《GB/T 15382-2021气瓶阀通用技术要求》
	
	

	商务要求

	
	
	响应
	偏离

	1
	供应商所提供的服务及货物须保证符合国家标准，且符合行业安全操作。
	
	

	2
	供应商对产品所涉及的知识产权问题负责。
	
	

	3
	付款方式：验收合格无异议后采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款。
	
	

	注：以上商务条款各项内容必须满足或优于，否则视为无效响应，取消报价资格。



