	细胞与微生物培养设备

	序号
	设备名称
	性能参数
	响应
	偏离

	1
	二氧化碳培养箱
	1.工作体积：≥180升
2.温度控制范围：高于室温5℃～50℃
3.温度控制精度：±0.1℃
4.温度均一性: ±0.3℃(在37℃下)
5.加热方式：直热式
6.二氧化碳控制范围：0～20%
7.二氧化碳控制精度：±0.1%
8.HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级
9.具有140℃干热灭菌程序，灭菌周期为12-14小时。
	
	

	2
	生物安全柜
	1.A2型台式生物安全柜气流模式:30%外排，70%循环
2.工作内腔采用抗菌抑菌涂层
3.内部尺寸(W×D×H):≥ 1800x630x780mm
4.HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%
	
	

	3
	超净工作台
	1.空气流向：垂直流
2.工作面：二个
3.工作区尺寸（mm）：≥900 x 650 x 640
4.在线洁净度控制等级：工作区内≧0.5μm粒径的尘埃应≤3.5颗/升(ISO 5级)
5.工作区风速范围：0.3 m/s ~ 0.6 m/s
6.噪音水平：≤65dB（A）
	
	

	4
	微型台式真空泵
	1.抽速：4L/S/ 14.4m³/h
2.标配≥1000mL 耐腐蚀透明缓冲吸液瓶，带容量刻度
	
	

	5
	厌氧培养箱
	1.控温范围 室温 + 3-60℃
2.温度分辨率≤ 0.1℃
3.温度波动度 ±0.2℃
4.温度均匀度 ±1℃
5.取样室形成厌氧状态时间 ＜5 分钟
6.操作室形成厌氧状态时间 ＜1 小时
7.厌氧环境维持时间 操作室停止补充微量气体的情况下＞12 小时
	
	

	6
	震荡培养箱
	1.旋转频率 40-300rpm
2.频率精度≤±1rpm
3.摆震幅度≥Φ26mm
4.最大容量 100ml×20 或 250ml×16 或 500ml×12 或 1000ml×6
5.定时范围 1 分钟 - 999.9 小时
6.温控范围 4-60℃
	
	

	7
	全自动细胞计数仪
	1.无需任何一次性芯片耗材
2.软件多指标输出：细胞浓度/直径/体积，可按粒径分区显示对应参数
3.图像检测支持死/活比率、死/活浓度、稀释计算、细胞聚团率、细胞形态分析 
	
	

	8
	全自动菌落计数仪
	1.照明系统：全封闭钢铝合金机箱；≥12 色凌透背光照明；雾光漫反射照明；254nm 紫外反射光源用于腔体消毒、紫外诱变
2.数字成像：16mm 定焦镜头；≥2000 万像素彩色 CMOS 工业相机
3.菌落分析模块：含滚轮参数调节统计、一键响应统计；高级菌落统计、杂菌杂质自动剔除；网格滤膜与 3M 测试片分析；典型菌筛选；微生物限度分析；专项检测与图像处理功能
	
	



