	离心分离设备

	序号
	设备名称
	性能参数
	响应
	偏离

	1
	小型高速离心机
	1.最高转速：≥14,800 rpm，最大相对离心力：≥16,160 ×g，
2.最大容量：24×1.5/2.0mL
3.有连续离心和瞬时离心模式
	
	

	2
	小型高速冷冻离心机
	[bookmark: _GoBack]1.最高转速：≥14,800 rpm，最大相对离心力：≥16,160 ×g，
2. 最大容量：24×1.5/2.0mL
3.有连续离心和瞬时离心模式
4.温度控制范围：-10℃至40℃
	
	

	2
	台式高速冷冻离心机
	1.最高转速≥22,500rpm，最大离心力≥34,020×g
2.离心最大容量≥6×100ml
所有转子在最高转速时（环境温度15-25℃），温度稳定值可以达到≤4 ℃
3.具有转子自动识别功能和转子平衡监测功能
配置：至少配置水平转子（可根据不同转子配置报价）
	
	

	4
	落地大容量冷冻离心机
	1.最高转速≥26,000 rpm，最大相对离心力≥80,000 × g，最大容量 6000 ml
2.转速控制精度≤10 rpm或0.1%
配置：至少6x1000ml转子，8x50ml（可根据不同转子配置报价）
	
	



