附件一：
	序号
	参数要求
	所投产品实际参数
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK2]品目1：
	全自动糖化血红蛋白分析仪设备参数
	
	
	

	1
	检测项目：HbA1c。
	
	
	

	2
	方法学：高压液相色谱方法（HPLC）。
	
	
	

	3
	检测速度：≥80测试/小时。
	
	
	

	4
	样本类型：全血或溶血标本，原始管可直接上机。
	
	
	

	5
	层析柱寿命：≥2500测试。
	
	
	

	6
	变异体检测：能分离、检出常见变异体（HbC,HbD,HbE,HbS）。
	
	
	

	7
	试剂模块：具有试剂感应功能，试剂余量提示。
	
	
	

	8
	LIS连接：支持并配置与医院实验室LIS系统相连接。
	
	
	

	9
	CV：≤2%。
	
	
	

	品目2：
	[bookmark: _GoBack]全自动糖化血红蛋白分析仪试剂参数
	
	
	

	1
	耗材收入占比：进口配套耗材及试剂占收入比例不得超过35%，国产配套耗材及试剂占收入比例不得超过30%（需在投标文件中承诺具体耗材及试剂占收入比例）。
	
	
	

	2
	为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人全血样本中糖化血红蛋白（HbA1c）的含量。
	
	
	

	3
	试剂盒有效期：有效期≥12个月。
	
	
	

	二、
	提供参询机型及配套耗材详细配置清单
	
	
	

	三、
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份
	
	
	

	四、
	设备使用期间提供原厂维修保养服务，并提供该设备所需质控品和校准品，由此产生相关费用均包含在本项目报价内。
	
	
	



