附件一：
	序号
	参数要求
	所投产品实际参数
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK2]品目1：
	血气分析仪设备参数
	
	
	

	1
	检测项目：可同时检测PH、PCO2、PO2、Hct，电解质（Na＋、K＋、Ca＋＋），代谢物（Glu、Lac）九项。
	
	
	

	2
	计算项目：H+, cHCO3-, ctCO2(P), BE, BEecf, BB, SO2(c), p50, ctO2, ctCO2(B), pHst, cHCO3-st, PAO2, AaDO2, a/AO2,Lac clearance 1h等33项计算参数。
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	3
	样本体积≤150μL，标本类型为动脉全血、静脉全血、毛细血管血液。
	
	
	

	4
	测试方法：电极法。
	
	
	

	5
	质控系统：内置全自动持续智能质控系统，每样本自动质控；自动生成质控报告、失控纠正记录，整机质控体系获FDA认证许可。
	
	
	

	6
	提供自动酸碱平衡图。
	
	
	

	7
	提供病人趋势图。
	
	
	

	8
	管道系统、气体及废液的处理无需维护。
	
	
	

	9
	定标：自动一点和两点定标，可随时进行手动定标。
	
	
	

	10
	仪器自带数据存储功能，病人数据和质控数据的存储≥10000例。
	
	
	

	品目2：
	血气分析仪试剂参数
	
	
	

	1
	试剂要求：全自动血气、电解质及生化分析适配试剂，试剂不高于项目收费的 50%。
	
	
	

	2
	一体化分析包电极完全无需维护，无需更换电极膜及电极卡，并常温保存，无需冷藏；试剂包有效期不小于9个月，试剂包上机时间不小于35天。
	
	
	

	3
	Ca＋＋可报告范围下限 ≤0.2mmol/L
	
	
	

	二、
	提供参询机型及配套耗材详细配置清单
	
	
	

	三、
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份
	
	
	

	四、
	设备使用期间提供原厂维修保养服务，并提供该设备所需质控品和校准品，由此产生相关费用均包含在本项目报价内。
	
	
	



