附件一：
	序号
	参数要求
	所投产品实际参数
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK2]1
	单模块检测速度：≥400测试/小时
	
	
	

	2
	首个出结果时间：≤17分钟
	
	
	

	3
	急诊功能：支持急诊优先处理
	
	
	

	4
	样本位：最大样本容量≥120个
	
	
	

	5
	加样系统：钢针加样，具有防撞功能、液面检测、堵针检测等功能
	
	
	

	6
	试剂位：≥35个试剂位
	
	
	

	7
	试剂储存：2-8℃冷藏
	
	
	

	8
	混匀方式：非接触式混匀
	
	
	

	9
	孵育温度：37℃
	
	
	

	10
	[bookmark: _GoBack]能够开展新血栓四项（凝血酶-抗凝血酶复合物（TAT）、纤溶酶-α2纤溶酶抑制物复合物（PIC）、血栓调节蛋白（TM）和组织型纤溶酶原激活物-抑制剂复合物（t-PAI-C））、肝素结合蛋白HBP、DD二聚体项目。
	
	
	

	二、
	提供参询机型及配套耗材详细配置清单
	
	
	

	三、
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份
	
	
	

	四、
	设备使用期间提供原厂维修保养服务，并提供该设备所需质控品和校准品，由此产生相关费用均包含在本项目报价内。
	
	
	



