附件一：
	序号
	参数要求
	所投产品实际参数
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK2]1
	检测方法:化学发光法。
	
	
	

	2
	综合检测速度：≥800测试/小时。
	
	
	

	3
	进样容量：≥300个样本。
	
	
	

	4
	试剂位：≥35个。
	
	
	

	5
	试剂加载：支持试剂在线装载，可实现不停机加载试剂。
	
	
	

	6
	加样方式：采用钢针加样。
	
	
	

	7
	急诊通道:具有独立急诊通道。
	
	
	

	8
	具备自动重测和自动稀释功能。
	
	
	

	9
	可开展：“高敏肌钙蛋白”检测。
	
	
	

	10
	[bookmark: _GoBack]搭载自动去盖功能，单模块去盖速度≥500管/小时。
	
	
	

	11
	拓展功能：仪器系统可实现模块组合式设计，能连接同品牌生化模块。
	
	
	

	二、
	提供参询机型及配套耗材详细配置清单
	
	
	

	三、
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份
	
	
	

	四、
	设备使用期间提供原厂维修保养服务，并提供该设备所需质控品和校准品，由此产生相关费用均包含在本项目报价内。
	
	
	



