附件一：江西中医药大学附属医院不锈钢治疗车采购议价
参数要求
	序号
	要求
	响应
	偏离

	品目
	不锈钢治疗车
	
	

	1
	整体以全不锈钢材料制作，管材厚≥p25x1.0，板材厚≥1.0mm;
	
	

	2
	凹形面为不锈钢模压拉伸成形，并装有护栏，推动时所存放物品不会滚动落地;
	
	

	3
	分上、下两层，装有小抽屉;
	
	

	4
	配塑料污物桶
	
	

	5
	脚轮采用静音万向轮，负荷强度高，运转灵活、无噪音、耐磨性好
	
	

	6
	[bookmark: _GoBack]外形尺寸:≥800mmx480mmx890mm
	
	

	
	商务要求
	
	

	
	
	
响应
	
偏离

	1
	自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。
	
	

	2
	产品必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
	
	



