**附件一：江西中医药大学附属医院病污物车采购议价**

**参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| **品目：** | **污物车** |  |  |
| 1 | 规格：长980×宽540×高950（mm）±10mm |  |  |
| 2 | 采用抗菌粉体烤漆，设计简约，便于使用 |  |  |
| 3 | ≥4 英寸豪华万向插入式静音轮，推动灵活 |  |  |
| 4 | 污物车左侧设有三层不锈钢层板，右侧为污物袋（每台污物车配置一个尼龙布袋，一个防水油布袋） |  |  |
| 5 | 承载重量≥20kg |  |  |
|  | **商务要求** |  |  |
| **品目：** | **不锈钢病人推车** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |