	序号
	项目名称
	产品名称
	产品参数
	单位（包括但不限于人份、测试）

	1
	血气分析试剂及配套耗材
	血气、电解质、生化多项校准品
	1.适用于罗氏诊断产品（上海）有限公司血气分析仪cobas 123。
2.测试项目：必须提供pH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Glu、Lac、HCT 10项实际测定参数。
3.计算项目：提供H+、BEecf 、cHCO3-、PAO2、AaDO2，a/AO2、阴离子间隙、乳酸清除率等＞35项计算参数可供选择。
4.生物安全防护：能有效减少生物污染，避免操作过程中的感染风险。
5.全自动液体定标方式。
6.采用集成的电极盒，与试剂包分离设计，提供多种参数组合的电极盒。
7.采用集成的试剂包，包含所有定标液、冲洗液、废液包和进样口，生物废液无渗漏风险。
8.试剂包常温储存无需冷藏，有效期＞8个月，上机时间＞40天，并可在同型号机器上替换使用，保证充分利用。
9.仪器可自动侦测并避免血凝块，避免发生凝血的样本所导致的通路堵塞。
10.全参数检测用血量＜125ul，微量血样本体积＜40ul。
11.检测时间：≤2分钟得到检测数据结果。
12.提供自动二重酸碱图，帮助轻松判断病人酸碱状态。
13.提供病人趋势图，帮助对病人进行周期性的监控，监测治疗有效性。
14.封闭性进样，无进样针外露导致的针刺风险，防止样本暴露产生气溶胶。
15.待机时进样管路封闭，内部自动清洗，防止气溶胶逸散。
16.电阻屏触控，支持手套与其他触控工具，减少污染区直接接触。
17.内置热敏打印机可随时打印报告；可连接计算机打印规范的纸质报告；轻松联网LIS系统。
18.具有远程控制功能的原厂IT系统，实时监控仪器状态与质控状态，还可拓展管理全院其它床旁检验项目。
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