[bookmark: _GoBack]一次性胰岛素泵用储液器
1、导管标准外径：1.5mm；
2、针管标准外径：0.4mm；
3、输液管路长度范围：≥750mm；
4、针管长度范围：5mm-7mm；
5、管路类型：双层管路，内层保护胰岛素，外层保护内层管并于皮肤无致敏；
6、接口类型：快速接口，操作简单，输注稳定；
7、导管分离方式：快接口分离，操作简单；
8、灭菌方式：环氧乙烷；
9、有效期：≥3年
10、内置防水固定敷贴
11、适用迈世通MTI-PIII胰岛素泵
