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1、灭菌方式：环氧乙烷灭菌、一次性使用
2. 结构组成：由冲洗器（冲洗用）、冲洗针（平头冲洗针/尖头冲洗针，直型/弯型）、保护套三部分组成。
3. 规格型号：（1）冲洗器容量需包含规格5mL（2）冲洗针外径规格需包含0.45mm，如有满足参数其他规格也可提供。
4、适用范围：临床用于眼科
5. 产品要求：
5.1 外套内壁空气雾化硅化，阻力低、抽拉顺滑；
5.2 针管前端平头设计，冲洗无划伤；
5.3 针头角度优化，保护患者泪道。













